{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":23,"n_cols":8,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年危险废物年报"]
["序号","废物名称","废物类别","废物代码","产生量\n（单位吨）","形态","截止上年底剩余量（单位吨）","本年底剩余贮存量（单位吨）"]
[1,"杂醇油","HW11","261-128-11",739.6,"液态",0,0]
[2,"废矿物油","HW08","900-249-08",26.99,"液态",0,0]
[3,"含汞、铬废液","HW49","900-047-49",0.6755,"液态",0,0.2255]
[4,"叠氮化钠废液","HW49","900-047-49",0.018,"液态",0,0.018]
[5,"钛铝系催化剂","HW50","261-167-50",0,"固态",0,0]
[6,"废油桶","HW08","900-249-08",0,"固态",0,0]
[7,"废润滑油及含润滑油废物","HW08","900-214-08",0,"液态",0,0]
[8,"废甲醇","HW11","261-128-11",90.38,"液态",0,0]
[9,"离子交换树脂","HW13","900-015-13",0,"固态",0.38,0.38]
[10,"铜系催化剂","HW50","261-167-50",0,"固态",0,0]
[11,"钴钼系催化剂","HW50","261-167-50",71.32,"固态",0,0]
[12,"废三氯乙烯","HW06","900-401-06",0,"液态",0,0]
[13,"分子筛吸附剂","HW49","900-041-49",13.16,"固态",0,0]
[14,"有机树脂","HW13","900-016-13",0,"液态",0,0]
[15,"废石蜡","HW08","900-209-08",0,"固态",0,0]
[16,"废硝酸","HW34","900-349-34",0,"液态",0,0]
[17,"铁系催化剂","HW50","261-167-50",0,"固态",0,0]
[18,"油漆桶","HW49","900-041-49",3.12,"固态",0,0]
[19,"废弃铅蓄电池","HW31","900-052-31",10.56,"固态",0,0]
[20,"油漆","HW12","900-299-12",1.8,"液态",0,0]
[21,"脱硫槽废催化剂","HW50","261-164-50",43.36,"固态",0]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}